
                       Инструкция по эксплуатации

                       подъемника для гипсокартона

                                   " Премос-ТБ "
1. Общие указания


Подъёмник для гипсокартона «" Премос-ТБ "» предназначен для подъёма листов гипсокартонных, гипсоволокнистых, стекломагнезитовых, ОСП, фанеры и других подобных материалов с последующей фиксацией в нужном положении, при монтаже потолков, монтаже навесных шкафов и ящиков, вентиляции, удержания рулонных материалов монтируемых на потолок и др.

2. Характеристики



Высота подъёма, м………………………………………3.1

Грузоподъёмность до, кг………………..………70

Вес, кг………………………………………………..….22

Габаритные размеры в транспортном положении, м..1,75х02х02

Размер поднимаемого листа до, м……………………1,5х3


3. Комплект поставки


1. Подъёмник

2.Руководство по эксплуатации

4. Требования по технике безопасности


4.1 Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

4.2 Перед каждым использованием подъемника, осмотрите все подвижные части, резьбовые соединения и подъемный трос. Не используйте подъемник с видимыми повреждениями узлов редуктора и подъемного троса, с повреждениями в резьбовых соединениях.

4.3 Использование подъемника возможно только на твердом ровном полу.

4.4 Не превышайте грузоподъемность. При подъёме листа следите, что бы подъему не препятствовали предметы, торчащие из стен, потолка и пр.

4.5 Категорически запрещается работать в помещениях с оголенной или поврежденной электрической проводкой.

4.6 Не оставляйте без присмотра подъёмник с грузом.

4.7 Не перемещайте Подъемник с поднятым H-Столом (6) см. рис.1.

4.8 Не допускайте использование подъемника детьми.

4.9 Используйте подъемник только по назначению.

4.10 Работайте в соответствующей спецодежде и со средствами индивидуальной защиты.

4.11 Категорически запрещено использовать подъёмник для подъёма животных и людей.
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Рисунок 1 – устройство подъёмника.
Подставка с 3-я  ногами на колёсиках – поз. 1; мачта подъёмника телескопическая – поз. 2; собачка храпового механизма – поз. 3; рукоятка подъёма – поз. 4; лебедка – поз. 5; продольная балка H-образного  стола – поз. 6;  рукоятка фиксации угла наклона H-образного  стола – поз. 7; выдвижные фиксаторы поперечин – поз. 8; поперечина – поз. 9; крючок для укладки листа – поз. 10; фиксатор крючка – поз. 11.

5. Сборка и подготовка к работе
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Рис 2.
5.1 Разверните ноги на подставке как показано на рисунке 2 и зафиксируйте их  шайбой при помощи винта-барашка.




5.2.Установка H-образного стола: вставьте Фиксаторы поперечин (8) и Поперечины (9) в Подъемный стол (6) и закрепите соответствующими болтами, установите фиксаторы крючков, как показано на рисунке 1.


5.3. Подъемник готов к работе.
6. Порядок работы


6.1.Установите H-образный стол (6) в наклонное положение.

6.2.Установите лист монтируемого материала на подъемник.

6.3.При монтаже листа на потолок:

переведите H-образный стол (6) с листом в горизонтальное положение. Вращая Рукоятку подъема (4), поднимите лист на необходимую высоту. Скорректируйте положение листа. Дополнительно поднимите лист, до его плотного прилегания к потолку в необходимом положении. Приступайте к дальнейшим операциям с листом.

6.5. Для опускания H-образного стола (6), возьмитесь одной рукой за Рукоятку подъёма (4), а второй нажмите Собачку храпового механизма (3) и вращая Рукоятку подъемной (4) в обратном направлении опустите H-образный стол (6).
ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается опускать H-образный стол (6) без контроля Рукоятки подъема (4).
7. Техническое обслуживание


После окончания работ подъемник необходимо очистить от пыли.

Периодически необходимо смазывать Телескопическую мачту (1) в местах трения удлинителей, детали Лебедки (5) смазкой Литол 24 или аналогичной. Следить за состоянием троса.

8. Правила хранения


Подъемник хранить в сухом проветриваемом помещении

9. Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует надежную работу подъемника в течение  1года, при условии соблюдения настоящей инструкции по эксплуатации.
Последние изменения.




В улучшенном поворотном узле стали использовать планку для мелких доборов, в качестве ручки для перевода из вертикали в горизонталь. Для большего удобства в ручку вкручивается рым-болт с тесьмой ( идет в комплекте).

